Приложение № 1 к постановлению

Администрации МО «Кизнерский район»

от 22.05. 2020 года № 338

**Требования к внешнему виду**

**нестационарных торговых объектов**

**(далее – НТО)**

Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, стены НТО – из сэндвич-панелей, что обеспечит конструктивно жесткую структуру НТО .

Фасадная и боковая облицовка НТО должна быть выполнена из композитных материалов на алюминиевой или металлопластиковой основе со стеклопакетами из витринного стекла (простого или тонированного) с защитным покрытием (пленкой).

Все остекленные поверхности корпуса НТО должны предусматривать установку защитных ролетных систем (роль-ставней) с механическим или электроприводом.

Для ограждения неостекленных поверхностей НТО (включая основание) должны применяться сэндвич-панели толщиной не менее 50 мм с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя или уплотненного полистирола.

Все внешние поверхности НТО , включая корпус, фриз, декоративные колонны, информационные поверхности, нижние ограждающие элементы должны быть облицованы композитными панелями (толщина панелей не менее 3-х мм).

Для защиты от атмосферных осадков, конструкция НТО может предусматривать козырек с покрытием из свето-прозрачного или тонированного материала.

Для изготовления НТО и его отделки должны применяться современные, сертифицированные (в том числе пожаробезопасные) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО .

Для изготовления НТО не допускается применение кирпича, блоков, бетона, рулонной и шиферной кровли.

Информационное оформление НТО должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к цветовому оформлению вывески не предъявляются.